GRANULE UREA SPECIFICATIONS			

	TEST			RESULT			
								
	NITROGEN CONTENT (WT %) MIN.		46				
								
	MOISTURE (WT %)	MAX.		0.50				
								
	BIURET CONTENT (WT %)	MAX.		1.00				
								
	FORMALDEHYDE (WT %)	MAX.		0.55				
								
	IRON (PPM)	MAX.		1.00				
								
	FREE NH3 (PPM)	MAX.		150				
								
	CRUSHING STRENGTH (KG)	MIN.		3.00				
	DIAMETER: 3.15 MM						

	PARTICLE SIZE:    90% MINIMUM		2-4 MM			
							
	PORT RESTRICTION					

LOAD RATE: MINIMUM 8000 MT PER WEATHER WORKING DAY MINIMUM QUANTITY: 20,000 MT